<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.175" y1="10.16" x2="3.175" y2="7.62" width="0.254" layer="46"/>
<wire x1="4.445" y1="7.62" x2="4.445" y2="10.16" width="0.254" layer="46"/>
<wire x1="9.525" y1="10.16" x2="9.525" y2="7.62" width="0.254" layer="46"/>
<wire x1="10.795" y1="7.62" x2="10.795" y2="10.16" width="0.254" layer="46"/>
<wire x1="5.08" y1="3.175" x2="7.62" y2="3.175" width="0.254" layer="46"/>
<wire x1="7.62" y1="4.445" x2="5.08" y2="4.445" width="0.254" layer="46"/>
<wire x1="3.175" y1="10.16" x2="4.445" y2="10.16" width="0.254" layer="46" curve="-180"/>
<wire x1="3.175" y1="7.62" x2="4.445" y2="7.62" width="0.254" layer="46" curve="180"/>
<wire x1="9.525" y1="7.62" x2="10.795" y2="7.62" width="0.254" layer="46" curve="180"/>
<wire x1="9.525" y1="10.16" x2="10.795" y2="10.16" width="0.254" layer="46" curve="-180"/>
<wire x1="5.08" y1="4.445" x2="5.08" y2="3.175" width="0.254" layer="46" curve="180"/>
<wire x1="7.62" y1="4.445" x2="7.62" y2="3.175" width="0.254" layer="46" curve="-180"/>
<text>mbeDshield</text>
<text>version 0.5.0</text>
<text>@_K4ZUKI_</text>
<text>i2c</text>
<text>Ain</text>
<hole x="66.04" y="35.56" drill="3.2"/>
<hole x="66.04" y="7.62" drill="3.2"/>
<hole x="13.97" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="15.24" y="50.8" drill="3.2"/>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>SS</text>
<text>SCK</text>
<text>SS</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>3.3V</text>
<text>5V</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>SCK</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>D8</text>
<text>D9</text>
<text>D10</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>5V</text>
<text>3V</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mylib">
<packages>
<package name="R_2125_PADVIA">
</package>
<package name="CON_DCJACK">
</package>
<package name="SW_SLIDE_2X2_1">
</package>
<package name="SW_TACTSW_B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CON_USB_MINIB_AKI">
</package>
<package name="BOARD_MBEDSHIELD2">
</package>
<package name="C_2.5PHI6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="CR_1608">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MBED_v2.1">
<packages>
<package name="MBED-KIT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="STUNTAZ">
<packages>
<package name="USB-FEMALE-A-PTH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOD80C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="KIT1" library="MBED_v2.1" package="MBED-KIT" value="MBED_NXP_LPC1768">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="ARM" value=""/>
</element>
<element name="J1" library="mylib" package="CON_DCJACK" value="C-6568">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="mylib" package="R_2125_PADVIA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="SparkFun" package="SOT223" value="I-2503">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOD80C" value="I-2073">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="USB" library="STUNTAZ" package="USB-FEMALE-A-PTH" value="C-160">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="mylib" package="SW_SLIDE_2X2_1" value="P-2627"/>
<element name="D2" library="diode" package="SOD80C" value="I-2073">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW2" library="mylib" package="SW_TACTSW_B3F-10XX" value=" P-03647">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CON1" library="mylib" package="CON_USB_MINIB_AKI" value="C-2235">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="mylib" package="BOARD_MBEDSHIELD2" value="BOARD_MBEDSHIELD2"/>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="SparkFun" package="SOT223" value="I-2502">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="mylib" package="C_2.5PHI6" value="P-5002"/>
<element name="C3" library="mylib" package="CR_1608" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="mylib" package="CR_1608" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VB">
<contactref element="KIT1" pad="VB"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="KIT1" pad="NR"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3V"/>
<contactref element="U$1" pad="IOREF"/>
<contactref element="C3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="P15">
<contactref element="KIT1" pad="P$15"/>
<contactref element="U$1" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="P16">
<contactref element="KIT1" pad="P$16"/>
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="P17">
<contactref element="KIT1" pad="P$17"/>
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="P18">
<contactref element="KIT1" pad="P$18"/>
<contactref element="U$1" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="P9">
<contactref element="KIT1" pad="P$9"/>
<contactref element="SW1" pad="2.1"/>
<contactref element="U$1" pad="SDA"/>
</signal>
<signal name="P27">
<contactref element="KIT1" pad="P$27"/>
<contactref element="U$1" pad="D0"/>
</signal>
<signal name="P28">
<contactref element="KIT1" pad="P$28"/>
<contactref element="U$1" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="P14">
<contactref element="KIT1" pad="P$14"/>
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="P13">
<contactref element="KIT1" pad="P$13"/>
<contactref element="U$1" pad="D3"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P12">
<contactref element="KIT1" pad="P$12"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P11">
<contactref element="KIT1" pad="P$11"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P23">
<contactref element="KIT1" pad="P$23"/>
<contactref element="U$1" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="P24">
<contactref element="KIT1" pad="P$24"/>
<contactref element="U$1" pad="D7"/>
</signal>
<signal name="P25">
<contactref element="KIT1" pad="P$25"/>
<contactref element="U$1" pad="D8"/>
</signal>
<signal name="P26">
<contactref element="KIT1" pad="P$26"/>
<contactref element="U$1" pad="D9"/>
</signal>
<signal name="P8">
<contactref element="KIT1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$1" pad="D10"/>
</signal>
<signal name="P5">
<contactref element="KIT1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$1" pad="D11"/>
</signal>
<signal name="P6">
<contactref element="KIT1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$1" pad="D12"/>
</signal>
<signal name="P7">
<contactref element="KIT1" pad="P$7"/>
<contactref element="U$1" pad="D13"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="KIT1" pad="GND"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="USB" pad="GND"/>
<contactref element="SW2" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
<contactref element="CON1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND2"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
<contactref element="C3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="KIT1" pad="VIN"/>
<contactref element="U$1" pad="VIN"/>
<contactref element="U$1" pad="VIN"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R3" pad="VIA"/>
<contactref element="SW2" pad="3"/>
<contactref element="SW2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="RESET"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="5V"/>
<contactref element="U$1" pad="5V"/>
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R3" pad="PAD"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="P10">
<contactref element="KIT1" pad="P$10"/>
<contactref element="SW1" pad="2.2"/>
<contactref element="U$1" pad="SCL"/>
</signal>
<signal name="P19">
<contactref element="KIT1" pad="P$19"/>
<contactref element="SW1" pad="1.1"/>
</signal>
<signal name="P20">
<contactref element="KIT1" pad="P$20"/>
<contactref element="SW1" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="USB" pad="VBUS"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="KIT1" pad="D-"/>
<contactref element="USB" pad="D-"/>
<contactref element="CON1" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="KIT1" pad="D+"/>
<contactref element="USB" pad="D+"/>
<contactref element="CON1" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="P22">
<contactref element="KIT1" pad="P$22"/>
<contactref element="U$1" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="P21">
<contactref element="KIT1" pad="P$21"/>
<contactref element="U$1" pad="D4"/>
</signal>
<signal name="P9/P19">
<contactref element="SW1" pad="COM.1"/>
<contactref element="U$1" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="P10/P20">
<contactref element="SW1" pad="COM.2"/>
<contactref element="U$1" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="VU">
<contactref element="KIT1" pad="VU"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="VO">
<contactref element="KIT1" pad="VOUT"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
