<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIP28">
<description>DIP28 (2.54mm 600mil)</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LPC1114FN28">
<description>LPC1114FN28
DIP28Pin</description>
<pin name="DP1/MISO_SPI/PWM"/>
<pin name="DP2/MOSI_SPI/PWM"/>
<pin name="SWCLK"/>
<pin name="DP4/AN"/>
<pin name="DP5/SDA_I2C"/>
<pin name="DP6/SCK_SPI"/>
<pin name="AVIN" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="DP9/AN"/>
<pin name="DP10/AN"/>
<pin name="DP11/AN"/>
<pin name="SWDIO"/>
<pin name="DP14/LED1"/>
<pin name="SERAL_RX/DP15"/>
<pin name="SERIAL_TX/DP16"/>
<pin name="DP17"/>
<pin name="PWM/DP18"/>
<pin name="XTALOUT" direction="out"/>
<pin name="XTALIN" direction="in"/>
<pin name="VIN" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="NR/DP23"/>
<pin name="PWM/DP24"/>
<pin name="DP25"/>
<pin name="ISC_SCI/DP27"/>
<pin name="LED2/DP28"/>
<pin name="DP13/AN"/>
<pin name="DP26"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LPC1114FN28" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LPC1114FN28"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AVIN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DP1/MISO_SPI/PWM" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DP10/AN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DP11/AN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DP13/AN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DP14/LED1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DP17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DP2/MOSI_SPI/PWM" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DP25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DP26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DP4/AN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DP5/SDA_I2C" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DP6/SCK_SPI" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DP9/AN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="ISC_SCI/DP27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="LED2/DP28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="NR/DP23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM/DP18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM/DP24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="SERAL_RX/DP15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SERIAL_TX/DP16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SWCLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDIO" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
